Duschrinne Pro S – Mit Sandfang auf ganzer Länge

Duschrinne Pro S mit Sandfang auf ganzer Länge, Maßanfertigung bis ­­­­\_\_\_\_\_\_\_ mm in gerader Form

mit V4A Wandaufkantungen an angrenzenden Wänden.

Einbau-Variante: Wird später festgelegt

oder

**Linke Seite:**

* senkrecht;
* waagerecht;
* mit kleiner Aufkantung für das Glas;
* senkrecht z.B.45° (135°) für Abschluss an eine 45° (135°) Wandecke.

**Rechte Seite:**

* senkrecht;
* waagerecht;
* mit kleiner Aufkantung für das Glas;
* senkrecht z.B.45° (135°) für Abschluss an eine 45° (135°) Wandecke.

geeignet für Trockenbau- oder verputzte Wände.

Für die Verwendung von Gefälle-Estrich und Trockenbaubodenelementen.

100mm umlaufendem Dichtflansch, zur bauseitigen Abdichtung mittels Dichtbahn an den Wänden und Dichtband und Dichtbahn am Boden mit Dichtkleber.

Rinnenwerkstoff: Edelstahl V4A

Materialblechdicke 2 mm.

Aufgekantete Wandanschlussflansche für eine direkte Wandmontage und Fliesenverlegung an den Wandseiten bis in die Duschrinne.

Mit Bodengefälle in der Rinne zur Verbesserung der Abflussleistung.

Rinnenabdeckung: V2A Materialblechdicke 2 mm gebürstet.

-3 dimensionale Justierung der Abdeckung und höhenverstellbar bis 40 mm

-Abdeckung geeignet für das Aufkleben großformatiger Fliesen ohne Rahmen.

-werkzeugfreies Entfernen der Abdeckung zur Reinigung.

-geeignet für das Aufbringen einer 2. Wand und Bodenfliesenlage in der Zukunft unter Hinzu-Lieferung einer neuen Abdeckung.

Position und Richtung des Abflusses wird später festgelegt.

Menge: 1

Dazu (Abfluss VA in 40mm)

**Abflussvariante 1**

PVC Geruchsverschlusses unterhalb der Geschossdecke

Ablaufstutzen / Abgang senkrecht DN 40 Werkstoff: 100 % Edelstahl V4A Materialdicke 2mm.

- direkt an geschweißt an die Duschrinne.

für HT DN 40 zur Montage des mitgelieferten PVC Geruchsverschlusses unterhalb der Geschossdecke

Sperrwasserhöhe mindestens 50 mm

Ablaufleistung: 0,65l/s pro Ablauf

Menge: 1

**Abflussvariante 2**

VA Geruchsverschluss in oder oberhalb der Geschossdecke

Geruchsverschluss Werkstoff: 100 % Edelstahl V4A Materialdicke 2mm.

- direkt an geschweißter Röhren-Geruchsverschluss (DN 40) an die Duschrinne.

Abgang V4A für HT DN 50

Sperrwasserhöhe mindestens 50 mm

Ablaufleistung: 0,65l/s pro Ablauf

Menge: 1

**Wenn möglich, dann verwenden** (Abfluss VA komplett in DN 50)

**Abflussvariante 1**

PVC Geruchsverschlusses unterhalb der Geschossdecke

Ablaufstutzen / Abgang senkrecht DN 50 Werkstoff: 100 % Edelstahl V4A Materialdicke 2mm.

- direkt an geschweißt an die Duschrinne.

für HT DN 50 zur Montage des mitgelieferten PVC Geruchsverschlusses unterhalb der Geschossdecke

Sperrwasserhöhe mindestens 50 mm

Ablaufleistung: 1,0l/s pro Ablauf

Menge: 1

**Abflussvariante 2**

VA Geruchsverschluss in oder oberhalb der Geschossdecke

Geruchsverschluss Werkstoff: 100 % Edelstahl V4A Materialdicke 2mm.

- direkt an geschweißter Röhren-Geruchsverschluss (DN 50) an die Duschrinne.

Abgang V4A für HT DN 50

Sperrwasserhöhe mindestens 50 mm

Ablaufleistung: 1,0l/s pro Ablauf

Menge: 1